
**FÁBRICA DE SERVILLETAS MINISERVI 2V 17 x 17 AUTOMÁTICA**





**MAQUINA BASE**

• Grupo de gofrado con cilindros gofradores acero –cartón dibujo continuo.

• Un grupo de impresión flexo un color.

• Grupo debobinador con elevación automática de la bobina.

• Tracción de la bobina sincronizada con la máquina.

• Contador de servilletas con dispositivo para el marcado de cantidades, mediante desplazamiento lateral de mesa de salida.

• Barra antiestática con transformador.

• Motor accionado con variador electrónico de velocidad.

• Producción aproximada 1400 servilletas/minuto, equivalente a 120 mts/min.

• Potencia instalada 5 Kw. aproximadamente.

• Voltaje 380 v.c.a.

• Normativa CEE.

**Video:**

<http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QxDr3Hs9KUI>