**ENCOLADORA TECNOBINDER *GRAFIN* T1500 /T2000**



Las encoladoras GRAFIN Tecnobinder *T1500 y/ T2000*, le asegura calidad y rapidez en la producción de libros.

Son equipos especialmente diseñados para reducir considerablemente los costos y tiempos productivos.

***Éstas máquinas cuentas con****:*

-Pantalla táctil de programación

-Detección de fallos

-Pone tapas automático con marcado a partir de sistema macho y hembra.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | T1500 | T2000 |
| Modelo | 3D | 4D |
| Tamaño papel | (max)450\*270mm(min)160\*120mm –  Ampliable a 450\*350mm (opcional) | (max)450\*270mm(min)160\*120mm  Ampliable a 450\*350mm (opcional) |
| Grosor encolado | 3-50mm | 3-50mm |
| Velocidad | 1700 libros/hora | 2100 libros/hora |
| Alimentación | 15kw | 17kw |
| Dimensiones | 3500\*1520\*1660mm | 3500\*1520\*1660mm |
| Peso neto | 1600kg | 1800kg |

**Videos de funcionamiento:**

T1500: <http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ks2LjlDAJO0>

T2000: <http://www.youtube.com/watch?v=rVTjEVsu_2I>