**ANILLADORAS MANUALES GRAFIN GT-600Y – GT-600J**



* Control fácil y estable
* Control manual, prevención de daños
* Anillado de calendarios, cuaderno, notas, etc.
* La altura del anillado es fácilmente ajustable

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Especificaciones | GT-600Y | GT-600J |
| Capacidad de anillado | 3/16” ~ 1 ¼ “ | 3/16” ~ 1 ¼ “ |
| Largo de anillado | 600 mm | 600 mm |
| Velocidad | 130 veces/ minuto | 90 veces/ minuto |
| Dimensiones de tabla (Ancho x Largo) | 800 x 420 mm |  |
| Dimensiones de ordenador | 800 x 613 x 1042 mm | 700 x 488 x 990 mm |
| Alto de tabla | 844 mm |  |
| Peso neto | 145 kg | 95 kg |
| Potencia | AC380V/Trifásica/50 Hz/0.55 Kw | AC380V/Trifásica/50 Hz/0.55 Kw |

**Algunas imágenes**



**Botón de emergencia Pedal de control**

 

**Cubierta de protección en la parte de unión Ajuste de altura**

